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	Название продукта
	Железный уличный кабинет 
	
	Модель
	Кабинет  960*960

	Размер корпуса
	960MM*960MM
	
	Толщина корпуса
	Без двери  120MM
С дверью 140MM

	Материал
	 сталь марки Q235 ( углеродистая конструкционная сталь общего назначения, которая производится по китайскому стандарту GB/T 700)
	
	Толщина листового кабинета
	Листовые материалы для корпусов 1.2MM
Задняя панель 1.0MM

	Метод нанесения покрытия
	электростатическое напыление в условиях повышенной температуры и открытой среды
	
	Цвет
	Черный

	Вес
	19KG
	
	Запчасти
	Плата питания, картридж, соединительные элементы, вентилятор

	Стандартный водонепроницаемый корпус в основном предназначен для установки наружных дисплеев. Он обеспечивает вентиляцию и водонепроницаемость, отличается высокой прочностью и хорошей плоскостностью. Кроме того, он устойчив к коррозии и старению при нанесении порошковых покрытий методом электростатического напыления при высоких температурах.
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